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[bookmark: _Toc13846][bookmark: _Toc8104][bookmark: _Toc6628]第一章 采购概况
[bookmark: _Toc29828670][bookmark: _Toc30283880][bookmark: _Toc16889_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30283522][bookmark: _Toc30283830][bookmark: _Toc27099][bookmark: _Hlk67690345]浙江钱塘江水利建筑工程有限公司就浙江青田抽水蓄能电站项目筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）安全文明设施进行采购，欢迎国内合格的意向单位按采购文件要求递交响应文件。
[bookmark: _Toc30283870][bookmark: _Toc30283513][bookmark: _Toc30283820][bookmark: _Toc28715_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29828661]1. 采购编号：QSJGC-2024-06-09-23
2. 项目概况与采购范围
2.1项目地址：浙江省青田县巨浦乡。
2.2采购范围：本次采购范围为项目安全文明设施采购，详见第五章采购需求。
2.3质量要求：合格 。
2.4 供货期: 12个月。
2.5采购控制价：337.00万元，（含3%增值税专用发票）。
[bookmark: _Toc91764921][bookmark: _Toc19175][bookmark: _Toc16991][bookmark: _Toc29235]3. 采购方式和评审方法
[bookmark: _Toc30283821][bookmark: _Toc17992_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30283871][bookmark: _Toc29828662]3.1采购方式：询比采购；
3.2评审方法：综合评分法。
[bookmark: _Toc91764922][bookmark: _Toc504][bookmark: _Toc14609][bookmark: _Toc24688][bookmark: _Toc23692]4. 响应单位参与资格条件
4.1要求响应人具备以下资格条件：	
4.1.1具有有效的营业执照；
4.1.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒（失信被执行人和重大税收违法案件当事人）、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目响应。
4.3本项目 不接受 联合体响应。
[bookmark: _Toc25331_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30283823][bookmark: _Toc29828664][bookmark: _Toc17375][bookmark: _Toc12908][bookmark: _Toc30283515][bookmark: _Toc27253][bookmark: _Toc91764923][bookmark: _Toc30283873][bookmark: _Toc2463]5. 采购文件的获取
5.1获取方式: 请意向单位于2026年8月20日至2026年8月25日，在浙江钱塘江水利建筑工程有限公司（http://www.qtjsj.com/）首页中下载该项目电子采购文件。
5.2响应文件递交的截止时间为2026年8月26日 14 时30分。
5.3线下递交：采用纸质响应文件，递交地点：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司会议室（杭州市上城区婺江路217号近江时代大厦B座15A楼）。（联系人： 王先生 收，电话： 0571-86434997  ）。
[bookmark: _Toc4593]6. 响应保证金
响应保证金递交方式：银行转帐，须在银行汇款回单备注栏中注明采购编号及项目名称（简写），以便登记、查询。
响应保证金的金额： 伍万元整 。响应人须在响应文件递交截止时间前一天2026年8月25日16时00分一次性足额将响应保证金缴存至专用账户。
帐户名：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司
开户行：中国工商银行杭州市半山支行
银行帐号：1202020019900138552
[bookmark: _Toc6047][bookmark: _Toc30283877][bookmark: _Toc30283519][bookmark: _Toc15944][bookmark: _Toc32013][bookmark: _Toc91764925][bookmark: _Toc24570][bookmark: _Toc23333][bookmark: _Toc30283827][bookmark: _Toc16398][bookmark: _Toc16769][bookmark: _Toc3211_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29828668]7. 联系方式
采 购 人：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 
联 系 人：王先生  电话：0571-86434997
监 督 人：姜女士  电话：0571-86952644
地    址：浙江省杭州市上城区婺江路217号近江时代大厦B座15A楼





 
[bookmark: _Toc16384][bookmark: _Toc19857][bookmark: _Toc29184]
第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc30283832][bookmark: _Toc27807][bookmark: _Toc69910984][bookmark: _Toc91764927][bookmark: _Toc30268][bookmark: _Toc22368][bookmark: _Toc13711][bookmark: _Toc18317][bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc152045528][bookmark: _Toc229646710][bookmark: _Toc353400021][bookmark: _Toc152042304]1.总则
[bookmark: _Toc11854421][bookmark: _Toc511809279]1.1采购人：本项目采购人包括采购单位及采购组织单位，由 采购单位 与成交单位签订合同。
1.2项目概况：详见第一章《采购概况》。
[bookmark: _Toc11854422][bookmark: _Toc511809280]1.3权利和义务：详见第四章。
1.4费用承担：供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。
1.5保密：参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的技术与商务等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.6语言文字：除专用术语外，与采购活动有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.7踏勘现场：☑组织踏勘，时间 2026年8月22日14:00 ，地点：浙江省青田县巨浦乡，联系人：贾先生  ，联系电话：18587360870 。供应商踏勘现场发生的费用自理。供应商可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc32344][bookmark: _Toc30612][bookmark: _Toc91764928][bookmark: _Toc23594][bookmark: _Toc69910985][bookmark: _Toc30283833][bookmark: _Toc10479][bookmark: _Toc25843]2.采购文件
2.1采购文件的组成
本采购文件由采购概况、供应商须知、评审办法、合同主要条款及格式、服务内容和要求、响应文件格式组成。
2.2采购文件澄清与修改
2.2.1供应商对采购文件有疑问的，在 2026 年8月24日 16时前可电话联系要求澄清或说明。
[bookmark: _Toc69910986][bookmark: _Toc29632][bookmark: _Toc91764929][bookmark: _Toc4251][bookmark: _Toc3735][bookmark: _Toc30283834][bookmark: _Toc11946][bookmark: _Toc14251]3.响应文件
[bookmark: _Toc11854426]3.1响应文件的组成
（1）法定代表人身份证明（格式2），授权委托书（格式3），响应人基本情况表（格式4）、供应商类似业绩（格式5）、供货方案（格式6）；
（2）承诺函（格式7）；
（3）报价表（格式8）；
3.2 响应文件的要求
3.2.1响应内容
（1）服务内容和要求：详见第五章；
（2）权利义务：详见第四章；
（3）响应文件应包含报价表等内容。
3.2.2其它要求
[bookmark: _Toc27655][bookmark: _Toc5969]（1）响应文件区分正副本。
[bookmark: _Toc30510][bookmark: _Toc15199]（2）响应文件应使用不褪色的材料书写或打印，必须按规定加盖供应商法人单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字。
[bookmark: _Toc25265][bookmark: _Toc13862]（3）全套响应文件应无涂改和行间插字。如有修改，所修改处应由法定代表人或授权代表人签字予以确认。
[bookmark: _Toc14212][bookmark: _Toc18012]（4）响应文件份数：纸质叁份，正本壹份，副本贰份。
[bookmark: _Toc10951][bookmark: _Toc362][bookmark: _Toc511809281][bookmark: _Toc11854423]（5）装订要求：装订成册，并逐页编码。
3.3响应文件有效期：30天，在响应文件递交截止时间后起算。
3.4响应保证金：在响应文件递交的截止时间前，响应人应按第一章内容规定的金额、形式递交响应保证金。响应人不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。评审结束，采购人将原额退还非成交候选人响应保证金。采购合同签订后原额退还成交候选人响应保证金。采购失败原额退还已递交的响应保证金。
[bookmark: _Toc1343][bookmark: _Toc5211][bookmark: _Toc9537][bookmark: _Toc91764930][bookmark: _Toc69910987][bookmark: _Toc16259][bookmark: _Toc30283835][bookmark: _Toc438][bookmark: _Toc18648]4.递交响应文件
4.1响应文件密封和标记
响应文件须装袋密封，封口处须加盖单位公章；如用快递投递，请在快递盒外明显标识项目名称。
4.2响应文件的递交：详见第一章《采购概况》。
4.3响应文件的修改与撤回：
4.3.1响应文件递交截止时间前供应商可对其响应文件进行修改及撤回；
4.3.2开启响应文件后至响应文件有效期期满前供应商不得修改及撤销其响应文件；
4.3.3响应文件不退还。
[bookmark: _Toc20791][bookmark: _Toc25904]5.组织评审
5.1评审小组组建：由采购组织单位负责组建评审小组，人数为3人及以上单数。
5.2评审原则：遵循公平、公正、科学和择优的原则。
5.3按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
5.4候选成交供应商数量： 1 个。
5.5采购单位自行组织评审活动，确定成交供应商。
[bookmark: _Toc9150][bookmark: _Toc8906]6.成交供应商确定
6.1根据评审小组推荐成交供应商，若成交供应商放弃签约、或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购单位将视情况更换成交供应商或重新采购。
6.2在确定候选成交供应商后，采购单位在浙江钱塘江水利建筑工程有限公司（http://www.qtjsj.com/）网站首页进行成交候选人公示。
[bookmark: _Toc10983][bookmark: _Toc30413]7.签订合同
7.1采购单位和供应商应当自通知发出之日起30天内，订立书面合同。
7.2发出通知后，采购单位和供应商无正当理由拒签合同的，给对方造成损失的，视责任应当赔偿损失。
第3章 [bookmark: _Toc229646768][bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc152042387][bookmark: _Toc353400080][bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc22211788][bookmark: _Toc15614][bookmark: _Toc15120][bookmark: _Toc29472][bookmark: _Toc9040][bookmark: _Toc8559]
评   审（综合评分法）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1.1
	资格评审标准
	资格条件
	符合第一章“采购概况”的规定。

	
	
	响应文件签字盖章情况
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章，委托代理人的有效的委托授权书。

	
	
	响应文件格式
	符合第六章“响应文件格式”的要求。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	3.1.2
	响应性评审标准
	响应范围
	符合第一章“采购概况”的规定。

	
	
	工期
	符合第一章“采购概况”及第五章“采购需求”规定。

	
	
	质量要求
	符合第一章“采购概况”及第五章“采购需求”规定。

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定。

	
	
	 响应报价
	响应报价不超过响应文件设定的最高限价；税率未按采购文件要求（若有）填报的。

	
	
	其他
	不存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况。

	3.2
	分值构成
(总分100分)
	技术分：10分 
商务分：90分

	3.3
	评标基准价
计算方法
	二次平均法
评分范围：通过符合性审查且响应报价不低于风险警戒值的所有响应文件进入评分范围。
报价平均值：进入评分范围的响应报价的算术平均值为报价平均值（当有效响应报价个数小于5个时，报价平均值为所有有效响应报价的算术平均值；当有效响应报价个数为5~9个时，报价平均值为去掉一个最高响应报价和一个最低响应报价后的算术平均值；当有效响应报价个数为10个及以上时，报价平均值为去掉最高、次高响应报价和最低、次低响应报价后的算术平均值）。
评标基准价：报价平均值与进入评分范围的响应报价中的次低报价的算术平均值为评标基准价。

	
	风险警戒值
	本项目采购风险警戒值为290万元，报价低于290万的，合同签订前需递交差额作为风险保证金（差额风险保证金=风险警戒值—响应报价）。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	3.4

	技术评分标准
（0-10分）
	类似业绩（2分）
	响应人自2024年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有单个合同金额200万元及以上的工程施工项目安全标识牌或警示牌制作和安装类似业绩的，得2分；没有得0分。
【证明材料：合同复印件。如合同中不能体现合同金额等关键信息的，还应提供业主证明等其他证明材料】

	
	
	供货组织及到货保障能力（2 分）
	供货方案详细完整、可落地，备货量充足且有冗余，到货时间精准可控，配送体系完善，无履约风险，优良得 1.0–2分；良好得 0.5-1.0分；一般得 0 -0.5分。

	
	
	售后服务体系及质保承诺（2 分）
	售后服务体系健全，质保期限不低于采购要求且更优，服务内容全面；优良得 1.0–2分；良好得 0.5-1.0分；一般得 0 -0.5分。

	
	
	
应急响应与紧急供应能力（2 分）
	提供专项应急实施方案，书面承诺12 小时内应急响应，明确迎检应急制安保障；优良得 1.0–2分；良好得 0.5-1.0分；一般得 0 -0.5分。

	
	
	增值服务（2分）
	响应人提供其他增值服务，服务全面、针对性强、可落地执行；优良得 1.0–2分；良好得 0.5-1.0分；一般得 0 -0.5分。

	3.5
	商务标评分标准
（0-90）
	商务报价
（90分）
	以评分基准价为基础，将各供应商的报价与评分基准价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。计算评分值如下：
a：响应报价等于评分基准价时，商务标得90分；
b：响应报价高于评分基准价时，商务标得分=90+（100-响应报价/评分基准价*100）×1；
c：响应报价低于评分基准价时，商务标得分=90-（100-响应报价/评分基准价*100）×0.5。
计算结果保留两位小数，小数点后第三位进行四舍五入，中间计算过程不予保留。评分不足1个百分点时，使用直线插入法计算。响应文件的商务标评分不足40分的，计为40分。



[bookmark: _Toc8760][bookmark: _Toc5436][bookmark: _Toc3416][bookmark: _Toc22596947][bookmark: _Toc146569183][bookmark: _Toc20168][bookmark: _Toc3692][bookmark: _Toc18912]1.评审原则
评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
[bookmark: _Toc22596948][bookmark: _Toc23564][bookmark: _Toc30962][bookmark: _Toc30345][bookmark: _Toc11794][bookmark: _Toc29924][bookmark: _Toc146569184][bookmark: _Toc28724]2.评审组织
[bookmark: _Toc146569185][bookmark: _Toc15372][bookmark: _Toc19485][bookmark: _Toc32730][bookmark: _Toc22596949]本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评审标准进行评审打分，并按得分由高到低的顺序推荐成交候选人。
[bookmark: _Toc2057][bookmark: _Toc21370][bookmark: _Toc29926][bookmark: _Toc2810][bookmark: _Toc22820][bookmark: _Toc146569186]3.评审程序
3.1响应文件资格评审，评审标准见评审（分)办法前附表。未通过实质性评审的响应文件不进入后续评审环节。
3.2响应文件技术评分，评审标准见评审（分)办法前附表。如某一评审小组成员对某响应单位评分明显高于或低于算术平均值或其他响应单位得分，该评审小组成员应对此评分做出合理解释，否则此项评分不计入资信技术总分。
3.3响应文件商务评审，评审标准见评审（分)办法前附表。未通过实质性评审的响应文件不进入后续评审环节。
3.4评审价格的确定
3.4.1评审价格以响应单位含税报价为准，如采购文件允许多种税率，且出现税率不一致，则以未含税价为准。
3.4.2评审小组发现供应商的报价可能低于其成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，如供应商不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料证明其报价合理性的，即可判定该报价不通过予以否决。
3.4.3响应报价有算术错误或其他错误的，评审小组按以下原则进行修正，并要求供应商对修正后的价格进行书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效： 
（1） 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2） 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外； 
（3） 报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准； 
（4） 如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中；
（5） [bookmark: _Toc28219][bookmark: _Toc32653][bookmark: _Toc22840][bookmark: _Toc23458]其余修正错误按照就低不就高的原则进行，当修正后的总报价高于原响应报价时，原响应报价不变，视同供应商原响应报价错误产生少漏计费用，若成交签订合同时由该供应商承担，如评审小组或供应商认为无法承受少漏计费用，视为该供应商未通过报价评审；当修正后的总报价低于原响应报价时，修正后的总报价为响应报价，若成交签订合同时以修正后的响应报价为准。
3.5报价评分，评审标准见评审（分)办法前附表（得分保留小数2位）；
3.6综合评分和排序
各项得分汇总后为该供应商的最终得分。评审小组对供应商最终得分进行比较后，按照供应商最终得分由高到低的顺序对供应商排序。最终得分相等时，以响应报价低的优先；响应报价也相等的，由评审小组讨论确定。
4.澄清、说明、补正
响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显错误的内容，评审小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。
5.评审结果
评审小组按照供应商排列的优先顺序推荐候选成交供应商。候选成交供应商的数量见第二章“供应商须知”。
6.完成评审报告
6.1评审小组应当出具书面评审报告，评审报告由评审小组全体成员签字。
6.2评审小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数原则确定，对评审报告有异议的评审小组成员，应在报告上签署不同意见并说明理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。
（本页以下空白）
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第4章 [bookmark: _Toc11854440][bookmark: _Toc26623][bookmark: _Toc31933][bookmark: _Toc30283850][bookmark: _Toc22629][bookmark: _Toc10468][bookmark: _Toc21927][bookmark: _Toc144974837][bookmark: _Toc152045775][bookmark: _Toc346279692][bookmark: _Toc420520161][bookmark: _Toc152042557][bookmark: _Toc299370182]合同主要条款及格式
[bookmark: _Toc14755][bookmark: _Toc2572][bookmark: _Toc3768][bookmark: _Toc423678575][bookmark: _Toc12950][bookmark: _Toc26795][bookmark: _Toc31628][bookmark: _Toc67914932][bookmark: _Toc526775082][bookmark: _Toc67915963]浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司
[bookmark: _Toc18388][bookmark: _Toc18711][bookmark: _Toc16017]浙江青田抽水蓄能电站项目筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）安全文明设施采购合同
合同编号：


采购方     名  称：                                                   
           地  址：                                                      
           联系人：                                                    
           电  话：                                                    


供货方     名  称：                                                         
           地  址：                                                       
           联系人：                                                     
电  话：                              




签订时间：2026年    月     日
签订地点：浙江省青田县巨浦乡



安全文明设施采购合同

采购方： 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司（以下简称甲方）

供货方：　             （以下简称乙方）
甲方因浙江青田抽水蓄能电站项目筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）施工需要，需要向乙方采购 安全文明设施采购 事宜，为明确双方的权利和义务，保证工程建设正常进行。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》以及有关法律法规，本着互惠互利的原则，经协商后签订本合同，以资共同遵守：
一、货物名称、规格型号、数量、计量单位、含税单价、含税总价：
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	计量单位
	含税单价
（元）
	增值税税率或征收率（%）
	含税总价（元）
	备注

	1
	提示标识
	40*50cm黑胶车贴+1mm镀锌钢板+安装（0.4*0.5）ｍ（单个）
	350
	个
	
	
	
	

	2
	提示标识
	200*50cm黑胶车贴+1mm镀锌钢板+安装(2*0.5)ｍ
	680
	个
	
	
	
	

	3
	自制设备验收牌
	40*50cm1mm镀锌板+黑胶车贴
	150
	个
	
	
	
	

	4
	条幅布
	70cm高布质条幅+安装
	15500
	米
	
	
	
	

	5
	凸面镜
	100cm直径+7.5cm管径+300cm管柱-耐压PC镜面+ABS塑料外壳+安拆
	80
	个
	
	
	
	

	6
	道路交通安全标识
	60cm直径+7.5cm管径+300cm管柱+1.2mm铝板+高亮晶格反光膜单牌+安拆
	200
	个
	
	
	
	

	7
	道路交通安全标识
	120*80cm高亮晶格反光膜+铝板+7.5cm管径+300cm立柱+安拆
	100
	个
	
	
	
	

	8
	安全警示宣传标牌
	100*150cm双立柱+1mm镀锌板+黑胶车贴+安拆
	300
	个
	
	
	
	

	9
	铁马
	高1.2米，直径48mm钢管+喷漆+红色反光膜，送货到场+维护
	850
	米
	
	
	
	

	10
	标准化固定围栏
	高1.2米直径48mm钢管+喷漆+红色反光膜+安拆
	1800
	米
	
	
	
	

	11
	变压器护栏
	pvc塑钢+8*8cm塑钢立柱
	120
	米
	
	
	
	

	12
	彩钢板隔档
	铁皮材质+安拆
	500
	平方米
	
	
	
	

	13
	悬浮大字（烤漆字）
	8*8cm镀锌方钢双立柱+斜撑（4*4角铁）+镀锌方通牌面支架+镀锌板烤漆字+安拆
	150
	平方米
	
	
	
	

	14
	不锈钢发光字
	80cm亚克力+不锈钢字壳+led光源+3*3镀锌管支架+安装
	20
	平方米
	
	
	
	

	15
	铁艺烤漆五排一图
	8*8cm双立柱+200cm*150cm双面画面，整体2.4*2.16米，固定（配套膨胀螺丝）+送货到场
	50
	个
	
	
	
	

	16
	铁艺烤漆五排一图
	200cm*8*8cm双立柱+*3*3cm镀锌管+1mm镀锌钢板+10cm槽钢喷漆+亚克力uv打印+亚克力卡槽+送货到场
	10
	个
	
	
	
	

	17
	一级配电箱防护棚
	140*100*220cm防护棚30*30*1.3mm方钢焊接+白色喷漆+红色反光膜+安拆
	100
	平方米
	
	
	
	

	18
	二级配电箱防护棚
	120*80*200cm防护棚30*30*1.3mm方钢焊接+白色喷漆+红色反光膜+安拆
	300
	平方米
	
	
	
	

	19
	户外写真
	黑胶可移
	4000
	平方米
	
	
	
	

	20
	安全警示提示牌
	黑胶车贴+KT版
	400
	平方米
	
	
	
	

	21
	安全警示提示牌
	黑胶车贴+pvc板
	1000
	平方米
	
	
	
	

	22
	洞室交叉提示牌
	240*50cm黑胶车贴+铁皮+3*3cm镀锌管框架+8*8cm立柱+安装
	10
	个
	
	
	
	

	23
	安全警示牌
	1.5*1米4*6方管铁架+1.5镀锌板+黑胶车贴+送货到场
	120
	个
	
	
	
	

	24
	诱导标识
	40*60cm铝板+高亮反光膜+Y型立柱+安装
	280
	个
	
	
	
	

	25
	黑底喷绘布
	220克黑底加厚喷绘布+安装
	2000
	平方米
	
	
	
	

	26
	通行证
	A5铜版纸彩色打印+塑封
	800
	张
	
	
	
	

	27
	安全宣传手册
	A4幅面8P铜版纸彩色打印+装订
	1000
	本
	
	
	
	

	28
	安全宣传刀旗
	60*120cm+红旗布带杆+安装
	1000
	个
	
	
	
	

	29
	标准化班前讲台/演练背景墙
	立体式框架+预埋混凝土+镀锌管焊接钢结构+黑底喷绘布+安拆
	350
	平方米
	
	
	
	

	暂定含税总价（小写）：¥    ，（大写）：             

	暂定不含税总价（小写）： ¥     ，（大写）：              

	注：1、本合同含税总价=数量×含税单价；不含税总价=含税总价/（1+增值税税率或征收率）；税率     %

	2、本合同单价已包括货物价款、安装、拆除费等为实现本合同目的的所有费，包括货物进场时随带检测报告的试验、检验费用；包括售后服务以及市场价格涨幅等的各类风险费用；以及其他所有相关服务费用；本合同履行期间,不论是否分期交货，计价方式均不作调整。甲方不再支付额外任何费用。

	3、本合同的数量为以下第（1）种：

	（1）本合同中的货物数量为暂定数量，乙方不得以此数量与甲方发生任何经济与法律纠纷，并要满足甲方施工现场的需要，最终结算数量以甲方最终确认的数量为准。
（2）本合同的货物数量为固定数量。

	4、本合同的收货数量均以甲方有权签收人员确认的数量为准。


二、交货期限与地点
1、交货期限选择以下第（3）方式：
（1）本合同签订后  /  日内交货。
（2）  /  年  /  月  /  日前交货。
（3）乙方根据甲方传真、邮件或电话指示交货。
（4）其他方式：  /  。
2、交货地点(工程所在地)： 浙江青田抽水蓄能电站项目筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）施工现场  。
3、双方负责代表：
甲方指定收货联系人：    ，电话：    ；甲方收货联系人仅有对乙方送货单中数量予以确认的权利，对货物价款以及最终结算单没有确认的权利。
乙方发货联系人：    ，电话：      传真： / ，电子邮箱： / 。乙方须将货物运至交货地点交甲方联系人签收确认方为有效。非本合同约定甲方联系人签收的送货单，视为甲方未收到相应货物，对甲方不具有效力。
合同双方更换各自代表时应及时书面通知对方，以保证货物交接顺利。
三、运输与包装
1、运输采用以下第（1）种方式，运输费用由乙方承担：
（1）乙方运输至甲方指定地点。
（2）乙方托运至甲方指定地点。
（3）其他方式：/。
2、包装要求：质量符合施工要求进入施工现场。
3、乙方应承担运输和在指定地点负责卸货、码堆、安装、维护的义务，相关费用由  乙 方承担。
4、乙方装卸、运输过程中的一切人员、机械、车辆安全，应按照国家及地方规定办理相关手续、责任自负。
5、乙方装卸、运输中应做相应的环保措施，应符合国家环保要求，因环保造成的一切罚款及责任由乙方自行承担。
6、乙方必须对其出入工地现场的人员进行安全交底，并应自带安全防护用品，因乙方原因造成的各种人员伤害及经济损失由乙方自行承担，并补偿甲方及第三方因此造成的一切损失。
7、乙方进入工地现场人员必须听从甲方管理人员管理，进场车辆必须听从调度，遵守甲方现场文明工地等有关管理制度。对不听从甲方管理的人员、车辆，甲方有权清理出场。由此影响施工所造成的一切损失由乙方承担责任。
四、质量及其他要求
1、乙方货物质量应达到国家标准、行业标准、地方标准、乙方企业标准，且满足施工图的各项技术要求，若在本合同履行过程中遇到国家、行业、地方标准进行调整，则按照调整后的新标准执行。
2、乙方正式交货时货物的质量、外观、规格、型号、标识应与甲方现投入的标识牌质量、外观、规格、型号保持一致。
3、本项目现场各级检查频次较多，甲方根据现场整改、迎检需要，随时下达应急标识牌制作、供货、移位、加装、更换等工作指令，乙方须无条件配合甲方开展相关工作。乙方自收到甲方书面 / 微信 / 电话指令起12 小时内完成响应，按甲方要求落实现场勘查、备货生产、运输及现场安装移位等全部相关工作；因乙方备货不足、供货滞后、配合不到位等自身原因，致使甲方迎检不合格，被监理单位、建设单位或上级主管部门通报、责令整改、行政处罚的，由此产生的全部直接、间接经济损失（含罚款、整改费用、人工费用等）均由乙方全额承担；同时乙方单次另行向甲方支付违约金人民币50000 元，甲方有权从当期应付货款中直接扣除前述违约金及损失款项。
因货品质量、规格不符导致甲方无法正常使用、被第三方追责、产生返工 / 补发费用的，所有损失均由乙方承担，甲方有权从应付货款、保证金中直接抵扣。
4、质保期限：2年；
五、验收
1、甲方按照本合同第四条约定的标准及乙方提交的相关技术质量资料作为验收标准。
2、乙方交付货品的质量、外观、规格、型号、标识必须与甲方现有在用标识牌标准完全一致。首次交付不合格：甲方有权拒收整批货物，乙方立即向甲方支付违约金50000 元 / 次，并在3 个工作日内完成返工、重新交货。同一批次货品第二次交付仍不合格：除继续计收单次 50000 元违约金外，甲方有权扣除该批次全部货款，同时乙方需承担甲方因供货延误产生的一切损失。同一违约事项累计发生 3 次及以上违约行为的，甲方有权单方无条件解除本采购合同，合同解除后，乙方除承担前述各项赔偿及单次违约金外，还需另行按本合同总价款的 30% 向甲方支付解约违约金。
3、乙方将货物送至指定地点后，由甲方指派的收货联系人对数量和包装进行初步验收，数量以甲方  签收数量为准      ，核对后双方人员在送货单上签字确认，送货单一式两联，甲、乙双方各持一联，作为收货数量的结算依据。
4、甲方如对表面质量状况有异议，应在收到货物后7个工作日内向乙方提出；甲方对表面质量状况未提出异议，不视为对货物本身质量的确认。如货物存在质量问题，则甲方可在质量保证期内或在合理使用期限内提出。
六、营改增特别条款
1、双方基本信息
	甲方
	名        称
	浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司

	
	纳税人身份
	☑一般纳税人    □小规模纳税人（请勾选）

	
	纳税人识别号
	91331121MA7G7AWE8F

	
	地 址、电 话
	浙江省丽水市青田县鹤城街道高湾小区27幢2单元1001室

	
	开户行及账号
	中国农业银行股份有限公司青田县支行19845101040025582

	乙方
	名        称
	                                            

	
	纳税人身份
	□一般纳税人    □小规模纳税人（请勾选）

	
	纳税人识别号
	 

	
	地 址、电 话
	                              

	
	开户行及账号
	                                                                                     


任何一方如上述信息发生变更，应提前十日以书面方式通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。
2、本合同所涉应税行为计税方法（请勾选）
□一般计税方法    □简易计税方法
3、乙方在向甲方请款时，应根据甲方确认的付款数额开具合法、有效、完整、准确的增值税（请勾选：□专用    □普通）发票。税率为     。
若乙方为小规模纳税人，且本款第1项勾选增值税专用发票的，则乙方需提供由税务机关代开的增值税专用发票。
若汇总开具增值税专用发票的，则乙方需同时提供防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。
4、乙方应在开票之日起7日内将发票送达甲方指定人员       ，甲方指定人员签收发票的日期为发票的送达日期。以快递方式送达中，甲方指定人员签收快递后发现乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在本条第5款情形之一而向乙方提出拒收的，不视为甲方已签收。
5、不符合法律法规规范性文件规定或合同约定开具、送达、认证、抵扣增值税发票的情形：
（1）乙方开具虚假发票的（如：虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）；
（2）乙方开具发票种类错误的（如：增值税专用发票开成增值税普通发票）；
（3）乙方开具发票上记载的信息错误的（如：甲方与乙方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误；字迹不清，压线、错格；项目不齐全；缺少发票专用章；备注栏遗漏填写等）；
（4）因乙方迟延送达增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；
（5）因乙方开具虚假增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；
（6）因乙方开具的增值税专用发票上记载的信息错误导致甲方不能认证、抵扣的；
（7）汇总开具增值税专用发票时，未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》的，或提供的《销售货物或者提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的；
（8）其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。
6、若乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在本条第5款情形之一的，则甲方有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止。
乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原因提供错误开票信息的，甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。
本款中甲方拒收发票，或甲方暂停支付款项等行为，不视为甲方违约，且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义务。
7、若因虚假发票（包括但不限于虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）等问题引起税务纠纷，乙方应及时组织相关人员追查处理，并及时按甲方要求采取补救措施。无论工程是否完工，合同是否终止，一旦被相关机构查实，具体责任由乙方承担，造成甲方损失的，包括但不限于罚金、违约金、名誉商誉损失、律师费、诉讼费等一切费用均由乙方承担，此外甲方有权要求乙方承担本合同总价的  5  %的违约金。乙方确保开票真实合法义务不以合同终止而终止。
若乙方开具或提供的增值税专用发票发生本条第5款情形超过3次的或给甲方造成损失（包括但不限于第三方罚金、违约金、滞纳金、赔偿金、名誉损失）的，则乙方除按本款前述约定承担责任外，甲方有权单方解除本合同。
8、乙方向甲方结算原则上需提供3%增值税专用发票，若因乙方自身或其他原因导致提供的增值税专用发票税率低于3%的，甲方将在结算时扣除相应税差。。
9、若甲方从货款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的，乙方仍应按扣除前的货款金额全额开具增值税发票。
本合同中约定的甲方向乙方支付的违约金均为含税金额，在甲方支付违约金前，乙方应按本合同第一条约定的增值税率或征收率，向甲方开具增值税发票。
10、若甲方遗失增值税专用发票联或抵扣联，则乙方应按甲方要求提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。
11、乙方向甲方开具的其他增值税扣税凭证，均适用于本合同中有关增值税专用发票的约定。
    七、履约保证金：
1、合同签订前乙方应向甲方交纳      万元的履约保证金，履约保证金在合同履行完毕后无息退还。
2、履约保证金的支付方式：     。
3、合同签订后，乙方不能履约或者不能全部履约，交纳的履约保证金不再退还，并赔偿因此造成甲方的一切损失。
八、结算与付款
（一）货款结算采用以下方式：
1、从开始供货的次月开始结算，乙方根据甲方指定的收货联系人签字确认的送货单制作月结算单，在次月15日前向甲方递交，甲方核对完毕后，由甲方指定人员：      和项目经理（项目负责人）：     在月结算单上签字确认并加盖甲方或项目部章后生效（单独签字不得作为结算凭证），其他任何人签字确认或加盖工程技术资料专用章、财务专用章都无效。供货完毕后，双方在次月    日内按前述程序办理最终结算手续。结算单是甲乙双方货款支付的凭证。
2、结算单应注明当月采购的材料名称、型号（规格）、单位、数量、单价及金额，如有退货的，应注明退货的材料名称、型号（规格）、单位、数量、单价及金额。
3、其他结算约定：　                  　。
（二）货款支付方式：双方约定采用以下第 2 种支付方式
1、按结算货款金额支付（乙方垫资供货）：
（1）乙方承诺免息垫资，垫资额达到    万元后甲方开始支付货款。
（2）当已结算款项超过垫资部分的货款，则在次月    日前按月支付月结算款的      %。
（3）供货完毕且双方完成最终结算后，在次月的    日前支付至最终结算款项扣除垫资额部分的     %。 
（4）剩余货款及垫资款     万元在最终结算完成以后的     月内付清。
2、按结算货款金额支付（乙方不垫资）：
（1）货款按双方确认的月结算单进行结算核对确认后，在次月 25  日前支付上月结算金额的 50.0 %。
（2）供货完毕且双方完成最终结算后，在次月的 25  日前支付至最终结算款项的 100 %。
3、按项目进度节点支付：
（1）在本项目全部单体进度节点      完成前不支付货款。
（2）本项目全部单体的进度节点分别在     完成后，分别在次月的/日前支付已结算金额的    %。
（3）至项目全部完工以后，在次月的     日前支付已结算金额的    %；至项目全部通过完工验收以后，在次月的   日前支付已结算金额的   %。
（4）本项目竣工验收通过以后，在次月的   日前支付至全部款项的    %；剩余款项在竣工验收通过以后的      内付清。
4、其他支付方式：        。
（三）货款支付的其他约定
1、每次乙方在甲方付款前必须提供符合国家现行税法规定的合法有效等额增值税发票，否则甲方有权暂停付款，且因此不承担任何违约责任。
2、甲方可以支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票或者银行转账汇款支付货款，乙方如需用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付，贴息费用由乙方承担。乙方确认收款账户如下：收款单位：            ，开户银行：                ，银行账号：                     。
3、甲方在支付货款前，有权扣除乙方违约造成的违约金、损失或者乙方应承担的费用等各类款项。
4、乙方收款账户发生变更时，应在变更后三日内向甲方书面提出，否则甲方按照本合同约定账户付款仍视为乙方收到相应货款。
5、乙方收取尾款时应向甲方出具结算承诺声明（见合同附件1）。
6、乙方承诺：在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解。乙方同意甲方按照业主资金到位情况给付材料款。由于业主拖欠工程款的，乙方同意甲方变更或延迟支付材料结算款的安排，并愿意协助甲方共同向业主进行资金催讨。由于业主迟延支付而造成本合同的资金迟延支付的，不视为甲方违约，甲方不承担责任。
7、乙方承诺：认可建设单位或建设单位聘请的审计机构的审计结果，或后期上级单位的巡视、审计等结果，并同意按照上述结果调整本合同的付款金额和时间，双方互不追究违约责任。
8、甲方禁止项目部及任何人员以甲方或以甲方部门或以甲方项目部对外借款或者支取任何款项，如乙方或乙方有关人员以任何形式将款项出借或支付或返还给甲方项目部及任何人员，则不论该等款项是否实际用于甲方工程，均与甲方无关，该行为均属于乙方与相关人员个人之间的经济关系，乙方无权向甲方主张任何权利，亦不得要求甲方以货款抵偿。乙方应按照实际发生的货款和本合同约定的付款方式向甲方收取货款，收款时应核对当期甲方应付款金额，如甲方支付的货款超过当期实际应付金额，则乙方应将多收的货款立即返还甲方。
九、合同解除与变更
1、因不可抗力致使不能实现合同目的等原因，经甲、乙双方协商一致同意可解除合同。
2、甲方与建设单位的合同不论何种原因解除时，本合同尚未履行完毕的，则本合同自动终止，双方互不追究违约责任。
3、由于非甲方原因，若甲方中途停止施工的超过      个月，甲方有权解除合同。双方互不追究违约责任。
十、违约责任
1、乙方迟延交货的，应每日按合同当批次总价的 1 %计算违约金，若迟延交货导致甲方损失的（包括但不限于甲方停工期间的现场人工工资、机械设备及周转材料租赁费用，以及第三方向甲方主张的工期延误赔偿以及其他违约金等），由乙方承担赔偿责任。同时，甲方有权迟延支付货款，乙方不得以此为由中断或迟延后续供货。 
2、乙方交付的货物不符合约定的，甲方可要求更换，若乙方更换导致逾期交货的，应按照本条第1款约定支付违约金和赔偿甲方损失；若乙方无法更换的，则乙方应按照不符合约定部分价款的 10 %向甲方支付违约金，同时赔偿甲方实际损失。
3、乙方违反质量保证或保修义务的，甲方有权自行或委托第三方处理，乙方应承担甲方全部处理费用，并支付处理费用的  150  %作为违约金。造成损失的，应赔偿损失。
4、乙方如累计超过  1  天无法按时供货，或者乙方交付的不符合合同约定货物达到本合同暂定总价的  1  %的，或者乙方违反本合同约定停止供货的，甲方有权解除本合同另选其他供应商，乙方应支付本合同暂定总价的 2  %的违约金并赔偿甲方造成的损失。
5、除本合同约定外，乙方擅自解除合同或根本性违约的，应支付本合同暂定总价的10%的违约金，同时赔偿甲方的实际损失。
6、乙方应保证按时支付其下游供应商材料款等一切款项，杜绝纠纷发生。若发生因拖欠款项等事项导致讨薪、聚众扰民事件、上访主管部门等对甲方产生不利影响的事件或纠纷，同时每发生一起该类事件，甲方将对乙方处以罚款100000元，该罚款可从乙方工程款中直接扣除。
十一、争议解决方式
1、对因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，乙方如欲通过本条第3款约定的方式解决，则必须在提起第3款约定的争议解决方式前，向甲方发出书面和解申请书，并告知甲方争议、纠纷或权利主张之事实及依据，在甲方收到上述通知之日起3个月为双方和解期限。在和解期限内，若双方达成和解协议的，双方的权利义务按照和解协议履行；若未达成和解协议的，乙方可采取本条第3款约定的争议解决方式。
2、乙方若未履行上述和解程序而直接采用第3款约定的争议解决方式的，则需要向甲方支付本合同暂定总价10 %的违约金。
3、双方和解不成且已超过和解期的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十二、通知与送达
1、为便于合同各方及时收到与合同有关的通知、往来文件以及仲裁机构送达的仲裁文书，保证仲裁程序及人民法院执行程序的顺利进行，当事人自愿如实提供经本人确认的最后送达地址为：
甲方地址：                                        
邮编：          收件人：          手机短信、接收号码：        
乙方地址：                         
邮编：         收件人：      手机短信、接收号码：          
最后送达地址确认适用仲裁程序和法院执行程序等，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁程序和执行程序。当事人确认的最后送达地址如发生变更等情形，当事人应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知协议其他各方，否则原确认的最后送达地址继续有效，当事人自行承担由此可能产生的法律后果。
2、一方送达地址变更未及时告知相对方或者一方指定的代收人拒绝签收，导致文书未能被实际接收的，文书退回之日或在用邮政特快专递寄出满三天视为送达之日。
3、一方未在本合同中载明送达地址的，另一方可按其工商注册地址或户籍登记地址送达。
十三、甲方特别声明
甲方不允许项目部人员擅自变更本合同以及以甲方或甲方项目部名义对外借款。甲方与乙方之间签订的任何合同、协议、补充合同、承诺书、确认单等均以甲方加盖公章确认（除对账单、结算单允许盖项目部章并经项目负责人签字确认外），除此之外，加盖任何项目部印章、技术资料专用章、项目部财务章或项目部人员签名均对甲方不具有效力。乙方应谨慎审查相关文件的签署主体资格和权限，对于相关无权代理人签署的文件，乙方应及时提交甲方追认，甲方未盖章追认的，对甲方不产生效力。乙方与甲方项目部人员相互串通虚构发货单或结算单的，应向甲方支付虚构金额2倍的违约金。
十四、其它
1、本合同内容手写之处，应加盖双方公章，否则手写部分将不作为双方的约束条款。
2、乙方承诺合同标的总金额不超过本合同约定，超过部分会与甲方另行签订补充协议。
3、乙方已知晓合同标的货款总金额的变更应取得甲方公司同意并加盖甲方公司印章，甲方项目部或职员同意的均无效且不构成职务行为与表见代理。
4、如存在无甲方公司印章的变更，合同标的货款总金额少于本合同约定的，乙方承诺向甲方退还；合同标的货款总金额多于本合同约定的，乙方承诺放弃该部分债权，不再以任何方式向甲方追索或向第三人转让该部分债权。 
5、本合同所称损失，除另有规定外，均包括但不限于律师费、诉讼/仲裁费、鉴定费、公证费、向第三方支付的罚金、赔偿金、违约金等一切费用。
十五、附则
1、本合同自双方签字并盖章后生效。
2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。
（以下无正文）

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：
法定代表人：                        法定代表人：
委托代理人：       　　　           委托代理人： 
开户银行：                          开户银行：
账号：                              账号：
日期：                              日期：
附件1：
结 算 承 诺 声 明
致：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司：
（乙方单位名称）于20xx 年xx 月xx 日与贵司签订了xxxxxxx工程的xxxxx工作内容的合同。今（乙方单位名称）与浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司就所完成工程额进行核对，核对结果为：最终工程款为¥ XXXXX  (大写：XXXX )。（乙方单位名称）保证所提供的用于核对工程款的资料真实有效。
一旦本次结算按上述数额结算完成，（乙方单位名称）在该工程项目上的工程款及其他所有款项与浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司全部结清，若今后由于 （乙方单位名称） 引起的第三方向浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司索偿的，由（乙方单位名称）自行解决，与浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司无关。若需以浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司出具的，则产生的所有费用（包括但不限于支付至第三方的款项、罚款、违约金、赔偿金、诉讼/仲裁费、律师费、鉴定费等）由（乙方单位名称）支付。若（乙方单位名称）提供的资料有虚假或隐瞒的，或款项未全部用于本工程的，则此部分不再结算，已付款项返回，且（乙方单位名称）需支付总计金额30%的违约金。
若因虚假发票（包括但不限于虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）等问题引起税务纠纷，（乙方单位名称）承诺及时组织相关人员追查处理，并及时采取补救措施。无论工程是否完工，合同是否终止，一旦被相关机构查实，具体责任由（乙方单位名称）承担，造成公司损失的，包括但不限于罚金、违约金、名誉商誉损失、律师费、诉讼费等一切费用均由（乙方单位名称）承担，此外（乙方单位名称）承担本合同总价的  5  %的违约金。（乙方单位名称）确保开票真实合法义务不以合同终止而终止。特此保证和签收。
姓名（或乙方名称）：（签字并按手印或单位公章）
地址：
联系电话：
日期：2026年  月   日

附件2：
[bookmark: _Toc27339][bookmark: _Toc20800][bookmark: _Toc14254]浙江钱塘江水利建筑工程有限公司
[bookmark: _Toc26499][bookmark: _Toc17520][bookmark: _Toc8811]采购运输安全责任协议

为贯彻落实国家有关安全生产、交通运输、环境保护、治安消防等法律法规，落实安全责任制，强化安全生产管理，杜绝违章作业，确保采购运输安全有序进行。经双方协商，浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司（简称甲方）与 
         （简称乙方）签定本《安全责任协议》，明确双方责任义务。
一、甲乙双方的责任义务： 
（一）甲方：
1、对施工项目的安全生产负总责。负责对乙方的采购运输、现场作业、安全达标等活动进行监督检查和协调管理。 
2、负责向乙方传达和部署上级有关采购运输安全生产的工作内容和要求。
3、负责对乙方所属人员、车辆、设备等资质、业绩的考核评定。
4、负责对乙方提供的车辆、设备进行共同检查和验收，并对乙方进行安全技术交底，形成记录。
5、负责对乙方所属人员在安全生产中违章指挥、违规操作等不良行为，予以指正或按合同约定进行处罚。
6、定期组织安全检查，发现安全隐患及时责令乙方限期整改。
7、负责乙方安全事故的协调与处理工作。有权督促指导乙方进行事故的善后处理，有权报告地方政府管理部门，有权按照有关规定进行经济或合同处罚。
8、对无法满足现场安全管理或现场安全作业的人员、车辆、设备等，有权提出撤换，乙方应当予以执行。
（二）乙方：
1、乙方确保并及时提供有关采购运输的资质、业绩、保险、人员、车辆、设备等资格证书（包括特种设备的必备资料），并对资料的真实性负责。
2、乙方所属人员、车辆、设备出入施工现场，在确保自身安全的基础上，服从并接受甲方的安全检查和管理，遵守甲方的各项安全管理规章制度。
3、按照“安全自查、隐患自改、责任自负”的原则，乙方积极开展各类安全生产专项活动，宣贯国家、地方政府有关交通安全、施工安全的法律法规、标准规范，提高作业和管理人员的安全责任心。及时开展安全检查，制止和处理违章违规，排查和治理安全隐患。
4、乙方作为专业资质单位或人员，全面落实并承担采购运输过程中的有关安全管理责任和义务，建立和健全内部安全保证体系，落实安全防护措施，确保作业中不发生安全伤亡事故。
5、乙方及时为现场管理和作业人员配备各类安全防护用品。按时组织所属人员进行安全技术交底和安全教育培训。确保岗前三级安全培训教育率100%、驾驶作业人员持证上岗率100%。
6、乙方确保采购运输的车辆、设备安全技术性能完好，满足施工作业要求。负责做好日常维修和保养工作，确保使用率和安全性。
7、乙方所属车辆、设备如需现场安拆的，应向甲方提供完整有效的安拆资料。如乙方不具备相应资质的，须委托第三方的，应向甲方提供相关合同、安全协议和加盖公章的有效证书等，并对资料的真实性负责。
8、乙方所属人员应当文明作业，安全操作，发现紧急危险情况应当及时采取措施并向乙方负责人或甲方现场安全管理人员报告。
9、乙方负责所属人员、车辆、设备与第三方的纠纷事件（事故）的协调和处理工作，并确保平安稳定。
10、乙方承诺：
（1）承担采购运输过程中的各类违章违约责任。若在装卸、运输、停放等过程中，发生违章违约事件的，乙方自行担当并妥善处理。其中由于不听从甲方安全管理的，甲方有权清理出场，由此影响施工所造成的一切损失由乙方承担。
（2）承担采购运输过程中的各类安全事故责任。若在装卸、运输、停放等过程中，发生安全事故的，在抢救伤者、保护现场、积极处置的同时，第一时间向甲方及当地交通安全管理部门报告。事故造成的经济损失及给甲方造成的连带经济损失，全部由乙方承担。
二、其他
1、本协议作为甲乙双方有关材料采购（设备）合同的补充协议，双方签字盖章后生效，与材料(设备)采购合同具有同等法律效力。
2、本协议一式六份，甲方执四份，乙方执二份，采购合同终止，本协议终止。
甲方单位（章）：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司代表（签字）                    

乙方单位（章）：               代表（签字）           

附件3：
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：浙江青田抽水蓄能电站项目筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）安全文明设施采购                                                     
工程项目地址：浙江省丽水市青田县                                                        
甲方：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司                                                      
乙方：                           
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 违反廉政协议规定的举报电话为 0571-86636290 。 
第六条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第七条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第八条 本责任书一式六份，甲方执三份，乙方执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
（以下无正文）
甲方：（盖章）　　　　　　　　　　    乙方：（盖章）
法定代表人                            法定代表人
或委托代理人：　　　　　　　　        或委托代理人：　　　　　
地址：浙江省丽水市青田县　　　　　    地址：  
电话：           　　　　　　　　　　 电话： 
2026年    月    日　　　　　　　　　　2026年    月    日

[bookmark: _Toc11751][bookmark: _Toc1396]第五章 采购需求
一、采购清单
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	计量单位

	1
	提示标识
	40*50cm黑胶车贴+1mm镀锌钢板+安装（0.4*0.5）ｍ（单个）
	350
	个

	2
	提示标识
	200*50cm黑胶车贴+1mm镀锌钢板+安装(2*0.5)ｍ
	680
	个

	3
	自制设备验收牌
	40*50cm1mm镀锌板+黑胶车贴
	150
	个

	4
	条幅布
	70cm高布质条幅+安装
	15500
	米

	5
	凸面镜
	100cm直径+7.5cm管径+300cm管柱-耐压PC镜面+ABS塑料外壳+安拆
	80
	个

	6
	道路交通安全标识
	60cm直径+7.5cm管径+300cm管柱+1.2mm铝板+高亮晶格反光膜单牌+安拆
	200
	个

	7
	道路交通安全标识
	120*80cm高亮晶格反光膜+铝板+7.5cm管径+300cm立柱+安拆
	100
	个

	8
	安全警示宣传标牌
	100*150cm双立柱+1mm镀锌板+黑胶车贴+安拆
	300
	个

	9
	铁马
	高1.2米，直径48mm钢管+喷漆+红色反光膜，送货到场+维护
	850
	米

	10
	标准化固定围栏
	高1.2米直径48mm钢管+喷漆+红色反光膜+安拆
	1800
	米

	11
	变压器护栏
	pvc塑钢+8*8cm塑钢立柱
	120
	米

	12
	彩钢板隔档
	铁皮材质+安拆
	500
	平方米

	13
	悬浮大字（烤漆字）
	8*8cm镀锌方钢双立柱+斜撑（4*4角铁）+镀锌方通牌面支架+镀锌板烤漆字+安拆
	150
	平方米

	14
	不锈钢发光字
	80cm亚克力+不锈钢字壳+led光源+3*3镀锌管支架+安装
	20
	平方米

	15
	铁艺烤漆五排一图
	8*8cm双立柱+200cm*150cm双面画面，整体2.4*2.16米，固定（配套膨胀螺丝）+送货到场
	50
	个

	16
	铁艺烤漆五排一图
	200cm*8*8cm双立柱+*3*3cm镀锌管+1mm镀锌钢板+10cm槽钢喷漆+亚克力uv打印+亚克力卡槽+送货到场
	10
	个

	17
	一级配电箱防护棚
	140*100*220cm防护棚30*30*1.3mm方钢焊接+白色喷漆+红色反光膜+安拆
	100
	平方米

	18
	二级配电箱防护棚
	120*80*200cm防护棚30*30*1.3mm方钢焊接+白色喷漆+红色反光膜+安拆
	300
	平方米

	19
	户外写真
	黑胶可移
	4000
	平方米

	20
	安全警示提示牌
	黑胶车贴+KT版
	400
	平方米

	21
	安全警示提示牌
	黑胶车贴+pvc板
	1000
	平方米

	22
	洞室交叉提示牌
	240*50cm黑胶车贴+铁皮+3*3cm镀锌管框架+8*8cm立柱+安装
	10
	个

	23
	安全警示牌
	1.5*1米4*6方管铁架+1.5镀锌板+黑胶车贴+送货到场
	120
	个

	24
	诱导标识
	40*60cm铝板+高亮反光膜+Y型立柱+安装
	280
	个

	25
	黑底喷绘布
	220克黑底加厚喷绘布+安装
	2000
	平方米

	26
	通行证
	A5铜版纸彩色打印+塑封
	800
	张

	27
	安全宣传手册
	A4幅面8P铜版纸彩色打印+装订
	1000
	本

	28
	安全宣传刀旗
	60*120cm+红旗布带杆+安装
	1000
	个

	29
	标准化班前讲台/演练背景墙
	立体式框架+预埋混凝土+镀锌管焊接钢结构+黑底喷绘布+安拆
	350
	平方米


二、质量要求
1、乙方货物质量应达到国家标准、行业标准、地方标准、乙方企业标准，且满足施工图的各项技术要求，若在本合同履行过程中遇到国家、行业、地方标准进行调整，则按照调整后的新标准执行。
2、乙方正式交货时货物的质量、外观、规格、型号、标识应与甲方现场已安装投入的标识牌质量、外观、规格、型号保持一致。
3、因货品质量、规格不符导致甲方无法正常使用、被第三方追责、产生返工 / 补发费用的，所有损失均由乙方承担，甲方有权从应付货款、保证金中直接抵扣。
4、质保期限：2年；
三、供货要求
1、供货期: 12个月
2、交货方式：乙方根据甲方传真、邮件或电话指示交货。
3、交货地点(工程所在地)： 浙江青田抽水蓄能电站项目筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）施工现场 。
4、本项目现场各级检查频次较多，甲方根据现场整改、迎检需要，随时下达应急标识牌制作、供货、移位、加装、更换等工作指令，乙方须无条件配合甲方开展相关工作。乙方自收到甲方书面 / 微信 / 电话指令起12 小时内完成响应，按甲方要求落实现场勘查、备货生产、运输及现场安装移位等全部相关工作；因乙方备货不足、供货滞后、配合不到位等自身原因，致使甲方迎检不合格，被监理单位、建设单位或上级主管部门通报、责令整改、行政处罚的，由此产生的全部直接、间接经济损失（含罚款、整改费用、人工费用等）均由乙方全额承担；同时乙方单次另行向甲方支付违约金人民币50000 元，甲方有权从当期应付货款中直接扣除前述违约金及损失款项。
四、验收
1、甲方按照质量要求标准及乙方提交的相关技术质量资料作为验收标准。
2、乙方交付货品的质量、外观、规格、型号、标识必须与甲方现有在用标识牌标准完全一致。首次交付不合格：甲方有权拒收整批货物，乙方立即向甲方支付违约金50000 元 / 次，并在3 个工作日内完成返工、重新交货。同一批次货品第二次交付仍不合格：除继续计收单次 50000 元违约金外，甲方有权扣除该批次全部货款，同时乙方需承担甲方因供货延误产生的一切损失。
五、其他要求
第五章采购清单载明的货物名称、规格型号、用材参数、数量及计量单位，为本项目供货、验收及结算的强制性技术基准，供应商须逐项响应并作为履约依据。为统一外观样式，采购人以"项目现场已安装实物样品"作为样式参考，各响应人须自行安排人员赴项目现场实地踏勘，自行核实项目现场已安装实物样品样式，响应人未踏勘现场而导致报价缺项、技术方案与现场不符、供货产品无法匹配现场实物的，所有不利后果及经济损失由响应人自行负责。
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[bookmark: _Toc493059514][bookmark: _Toc91764963][bookmark: _Toc287][bookmark: _Toc486846296][bookmark: _Toc492973982][bookmark: _Toc478767846][bookmark: _Toc492974503][bookmark: _Toc486844994][bookmark: _Toc486846343][bookmark: _Toc27883][bookmark: _Toc492975770][bookmark: _Toc486863385][bookmark: _Toc486845839][bookmark: _Toc486862599][bookmark: _Toc486844891][bookmark: _Toc23612][bookmark: _Toc486846399][bookmark: _Toc486863757][bookmark: _Toc18915]格式1：封面


响应文件
（封面）

 

项目名称：                                           

采购编号:                                            
  
响应人：                   （盖公章）                

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）        
 
       日期：             年      月       日
[bookmark: _Toc478767847][bookmark: _Toc493059515][bookmark: _Toc486863386][bookmark: _Toc492974504][bookmark: _Toc486844892][bookmark: _Toc492973983][bookmark: _Toc492975771][bookmark: _Toc486846297][bookmark: _Toc485648637][bookmark: _Toc486863758][bookmark: _Toc486846344][bookmark: _Toc486845840][bookmark: _Toc486862600][bookmark: _Toc486844995][bookmark: _Toc485637792][bookmark: _Toc486846400][bookmark: _Toc91764964][bookmark: _Toc30552][bookmark: _Toc26279][bookmark: _Toc21725][bookmark: _Toc12653][bookmark: _Toc510383832][bookmark: _Toc478767851][bookmark: _Toc485648641][bookmark: _Toc485637796]
格式2：法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

法定代表人身份证明

响应人名称：                                              
单位性质：                                                
地    址：                                               
成立时间：          年        月        日
经营期限：                                                
姓名：          性别：          年龄：        职务：        
系                              （响应人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证明

响应人：                 （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

        年       月       日   
 
	            
法定代表人身份证复印件








  
[bookmark: _Toc486846345][bookmark: _Toc493059516][bookmark: _Toc485648638][bookmark: _Toc485637793][bookmark: _Toc486863759][bookmark: _Toc486862601][bookmark: _Toc486863387][bookmark: _Toc486846298][bookmark: _Toc492975772][bookmark: _Toc478767848][bookmark: _Toc486844996][bookmark: _Toc492973984][bookmark: _Toc486846401][bookmark: _Toc486844893][bookmark: _Toc486845841][bookmark: _Toc492974505][bookmark: _Toc25318][bookmark: _Toc7662][bookmark: _Toc91764965][bookmark: _Toc510383833][bookmark: _Toc8988][bookmark: _Toc18403]
格式3：授权委托书（适用于有委托代理人情况）

授权委托书

本人（姓名）         系               （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）          为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、采购编号）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                      。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

响  应  人：                         （盖单位公章）
法定代表人：                          （签字或盖章）
身份证号码：                                       
委托代理人：       （签字或盖章） 联系电话：             
身份证号码：                                       
       年       月       日

	            
法定代表人身份证复印件
（或另附）






	
委托代理人身份证复印件
（或另附）



[bookmark: _Toc486863388][bookmark: _Toc486846346][bookmark: _Toc493059517][bookmark: _Toc492973985][bookmark: _Toc486862602][bookmark: _Toc486844894][bookmark: _Toc486846299][bookmark: _Toc486863760][bookmark: _Toc486845842][bookmark: _Toc492974506][bookmark: _Toc486846402][bookmark: _Toc486844997][bookmark: _Toc492975773][bookmark: _Toc22211805][bookmark: _Toc10271][bookmark: _Toc12078][bookmark: _Toc30132][bookmark: _Toc19892][bookmark: _Toc91764966]
格式4：响应人基本情况表
响应人基本情况表
	响应人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	成立时间
	

	开户银行
	
	注册资金
	

	账号
	
	
	

	组织结构
	

	社会统一
信用代码
	

	经营范围
	

	备注
	


附：营业执照（副本）复印件加盖单位公章。

格式5：供应商类似业绩

类似项目情况表
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	合同签约时间
	

	承担的工作
	




	合同项目描述
	





	备注
	


附：合同复印件。如合同中不能体现合同金额等关键信息的，还应提供业主证明等其他证明材料
[bookmark: _Toc22211809][bookmark: _Toc91764967]
格式6：供货方案
编制要求：应简明扼要说明供货组织及到货保障能力、售后服务体系及质保承诺、应急响应与紧急供应能力、增值服务等（可参考第三章3.4技术评分标准）。

格式7：承诺函
[bookmark: _Toc5501_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15237_WPSOffice_Level2]                 项目承诺函
浙江钱塘江水利建筑工程有限公司：
1. 我方已全面阅读和研究了                项目的采购文件和采购补充文件（如有），澄清疑问（如有），已充分理解并掌握了本项目采购的全部有关情况。同意接受采购文件（包括但不限于合同主要条款）的全部内容和条件，并按此确定本项目响应的要约内容，遵照采购文件的要求承担并完成采购项目的全部责任和义务。
2.我方愿意以（大写）人民币                 元（￥           ）的含税总报价承接该项目，税率   3  %，供货期：     ，质量要求：       。
3. 我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。
4. 我方将严格按照采购文件的规定参加响应，并理解贵方对成交结果也没有解释义务。
5. 如我方成交：
（l）我方承诺本响应函在采购文件规定的提交响应文件截止时间后，在采购文件规定的响应有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。
（2）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（3）我方承诺在合同协议书正式签署生效之前，本承诺函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
6. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商（盖单位公章）：                                 

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                   
     年    月   日


[bookmark: _Toc91764968][bookmark: _Toc14511][bookmark: _Toc10519][bookmark: _Toc7843][bookmark: _Toc13671]格式8：报价表
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	计量单位
	含税单价
（元）
	增值税税率或征收率（%）
	含税总价（元）
	备注

	1
	提示标识
	40*50cm黑胶车贴+1mm镀锌钢板+安装（0.4*0.5）ｍ（单个）
	350
	个
	
	3
	
	

	2
	提示标识
	200*50cm黑胶车贴+1mm镀锌钢板+安装(2*0.5)ｍ
	680
	个
	
	3
	
	

	3
	自制设备验收牌
	40*50cm1mm镀锌板+黑胶车贴
	150
	个
	
	3
	
	

	4
	条幅布
	70cm高布质条幅+安装
	15500
	米
	
	3
	
	

	5
	凸面镜
	100cm直径+7.5cm管径+300cm管柱-耐压PC镜面+ABS塑料外壳+安拆
	80
	个
	
	3
	
	

	6
	道路交通安全标识
	60cm直径+7.5cm管径+300cm管柱+1.2mm铝板+高亮晶格反光膜单牌+安拆
	200
	个
	
	3
	
	

	7
	道路交通安全标识
	120*80cm高亮晶格反光膜+铝板+7.5cm管径+300cm立柱+安拆
	100
	个
	
	3
	
	

	8
	安全警示宣传标牌
	100*150cm双立柱+1mm镀锌板+黑胶车贴+安拆
	300
	个
	
	3
	
	

	9
	铁马
	高1.2米，直径48mm钢管+喷漆+红色反光膜，送货到场+维护
	850
	米
	
	3
	
	

	10
	标准化固定围栏
	高1.2米直径48mm钢管+喷漆+红色反光膜+安拆
	1800
	米
	
	3
	
	

	11
	变压器护栏
	pvc塑钢+8*8cm塑钢立柱
	120
	米
	
	3
	
	

	12
	彩钢板隔档
	铁皮材质+安拆
	500
	平方米
	
	3
	
	

	13
	悬浮大字（烤漆字）
	8*8cm镀锌方钢双立柱+斜撑（4*4角铁）+镀锌方通牌面支架+镀锌板烤漆字+安拆
	150
	平方米
	
	3
	
	

	14
	不锈钢发光字
	80cm亚克力+不锈钢字壳+led光源+3*3镀锌管支架+安装
	20
	平方米
	
	3
	
	

	15
	铁艺烤漆五排一图
	8*8cm双立柱+200cm*150cm双面画面，整体2.4*2.16米，固定（配套膨胀螺丝）+送货到场
	50
	个
	
	3
	
	

	16
	铁艺烤漆五排一图
	200cm*8*8cm双立柱+*3*3cm镀锌管+1mm镀锌钢板+10cm槽钢喷漆+亚克力uv打印+亚克力卡槽+送货到场
	10
	个
	
	3
	
	

	17
	一级配电箱防护棚
	140*100*220cm防护棚30*30*1.3mm方钢焊接+白色喷漆+红色反光膜+安拆
	100
	平方米
	
	3
	
	

	18
	二级配电箱防护棚
	120*80*200cm防护棚30*30*1.3mm方钢焊接+白色喷漆+红色反光膜+安拆
	300
	平方米
	
	3
	
	

	19
	户外写真
	黑胶可移
	4000
	平方米
	
	3
	
	

	20
	安全警示提示牌
	黑胶车贴+KT版
	400
	平方米
	
	3
	
	

	21
	安全警示提示牌
	黑胶车贴+pvc板
	1000
	平方米
	
	3
	
	

	22
	洞室交叉提示牌
	240*50cm黑胶车贴+铁皮+3*3cm镀锌管框架+8*8cm立柱+安装
	10
	个
	
	3
	
	

	23
	安全警示牌
	1.5*1米4*6方管铁架+1.5镀锌板+黑胶车贴+送货到场
	120
	个
	
	3
	
	

	24
	诱导标识
	40*60cm铝板+高亮反光膜+Y型立柱+安装
	280
	个
	
	3
	
	

	25
	黑底喷绘布
	220克黑底加厚喷绘布+安装
	2000
	平方米
	
	3
	
	

	26
	通行证
	A5铜版纸彩色打印+塑封
	800
	张
	
	3
	
	

	27
	安全宣传手册
	A4幅面8P铜版纸彩色打印+装订
	1000
	本
	
	3
	
	

	28
	安全宣传刀旗
	60*120cm+红旗布带杆+安装
	1000
	个
	
	3
	
	

	29
	标准化班前讲台/演练背景墙
	立体式框架+预埋混凝土+镀锌管焊接钢结构+黑底喷绘布+安拆
	350
	平方米
	
	3
	
	

	合计
	
	
	
	



注：本报价表数量为暂定，单价固定不变。单价已包含货物、制作、运输、装卸、安装、辅材、原标识拆除、基础/立柱制作安装、高空及临边作业措施、连接辅材、现场成品保护、垃圾清运及质保等全部费用。


响应人（盖章）：                 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：


  
        年    月   日


